机器的基本参数：定位基准尺寸：227\*114mm（电池截面积）；压缩行程：不小于100mm，气缸输出不低于5MPa。其它要求根据客户需求定制。