1. 数量规格：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 合金状态 | 规格/mm | 技术标准 | 订货量/吨 | 备注 | 原产厂家 |
| 淬火板 | 2A12-T4 | 1.0\*1500\*3000 | GJB2053A-2015 | 1.0 | 保75片 | 西南铝 |
| 淬火板 | 2A12-T4 | 1.5\*1500\*3000 | GJB2053A-2015 | 3.8 | 保200片 | 西南铝 |
| 淬火板 | 2A12-T4 | 4.0\*1500\*3000 | GJB2053A-2015 | 3.8 | 保75片 | 西南铝 |

1. 最终提供铝板为同批次产品，成色品质一致性好；不接受不同批次产品掺杂交货。
2. 随货提供材质证明。

4.提供与最终交付产品同品质样件1件，样件尺寸为60mm\*200mm\*1.5mm。。